Zał. 2 do SIWZ

**Wykaz stolarki w ramach remontu budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

**Szatnie:**- drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną, płytowe - okleina naturalna, wzmocnione - 3 zawiasy 90x200cm  -  5 szt.- drzwi stalowe wewnętrzne  80x200cm -  1 szt.**Korytarze:**- drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną płytowe - okleina naturalna, wzmocnione - 3 zawiasy  90x200cm: * parter - 12 szt.
* I piętro - 12 szt.
* II piętro - 11 szt.

**Łącznik:**  - ścianka szklona PCV w kolorze białym o wym.271x300cm**Aula w cz. sali gimnastycznej:**  - ścianka przesuwna akustyczna z profili PCV o wym. 400x260 cm |

 **Zestawił:**